**FICHE PORTE FABRICANT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Client |  | Site |  |

**CONFIGURATION DE LA PORTE**

|  |  |
| --- | --- |
| Porte concernée (identification de l’emplacement) : |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MODELE** | **STANDARD** | **Cotes de réservation (mm)** Hauteur Largeur | ***Passage utile (mm)****Hauteur Largeur* |  **NON STANDARD** |
| **OCS3+**[ ]  *Double vantaux* | [ ]  | 2 155 | 995 | 2 050 | 800 | [ ]  |
| [ ]  | 2 155 | 1 095 | 2 050 | 900 |
| **OBS3+**[ ]  *Double vantaux*[ ]  *Sans béquille* | [ ]  | 2 085 | 840 | *1 995* | *600* | [ ]  |
| [ ]  | 2 085 | 940 | *1 995* | *700* |
| [ ]  | 2 085 | 1 040 | *1 995* | *800* |
| [ ]  | 2 085 | 1 140 | *1 995* | *900* |
| **OBS10+CR4**[ ]  *Double vantaux*[ ]  *Coupe-feu EI60*[ ]  *Pare-balles FB4* | [ ]  | 2 085 | 815 | *1 995* | *600* | [ ]  |
| [ ]  | 2 085 | 915 | *1 995* | *700* |
| [ ]  | 2 085 | 1 015 | *1 995* | *800* |
| [ ]  | 2 085 | 1 115 | *1 995* | *900* |
| **OBS10+CR5**[ ]  *Double vantaux*[ ]  *Coupe-feu EI60* | [ ]  | 2 085 | 820 | *1 995* | *600* | [ ]  |
| [ ]  | 2 085 | 920 | *1 995* | *700* |
| [ ]  | 2 085 | 1 020 | *1 995* | *800* |
| [ ]  | 2 085 | 1 120 | *1 995* | *900* |
| **OBS10+AB-CR4** | [ ]  | 2 085 | 835 | *1 995* | *600* | [ ]  |
| [ ]  | 2 085 | 935 | *1 995* | *700* |
| [ ]  | 2 045 | 935 | *1 955* | *700* |
| [ ]  | 2 085 | 1 035 | *1 995* | *800* |
| [ ]  | 2 085 | 1 135 | *1 995* | *900* |
| ***Les cotes de fabrication sont calculées en retirant*** | ***5 mm sur les cotes de réservation.*** | 🢃 |
| **SENS D’OUVERTURE*****Est défini lorsque l’on se situe dans le local et que l’on veut en sortir.*** |  | *Renseigner les cotes de réservation sur le schéma ci-dessous* |
| [ ]  DROITE TIRANTEExtérieurLocal | [ ]  DROITE POUSSANTEExtérieurLocal | Hauteur (mm) :     Largeur (mm) :     Niveau sol finiLargeur :  |
| [ ]  GAUCHE TIRANTE ExtérieurLocal | [ ]  GAUCHE POUSSANTE ExtérieurLocal |

**ELEMENTS CONCERNANT LA PORTE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contacteur à clé : | [ ]  Percement (porte) | [ ]  Fourniture | **RAL :** |  |  |
| Lecteur de badge : | [ ]  Percement (dormant) |  |  |
| Cylindre spécifique : | [ ]  DENY rond | [ ]  Calage verrou | [ ]  Sur organigramme | [ ]  Autre : |

**EQUIPEMENTS A PREVOIR SUR LA PALETTE**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  Coffret de gestion AVEC alimentation 🡪Etiquette jaune | [ ]  Batterie 12V |
| [ ]  Coffret de gestion SANS alimentation 🡪 Etiquette bleue |  |
| [ ]  Butée de porte | [ ]  BBG vert |

|  |  |
| --- | --- |
| Commentaires |  |
|  |
| Rédacteur |  | Date |  | Version |  |