**FICHE PORTE FABRICANT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Client |  | Site |  |

**CONFIGURATION DE LA PORTE**

|  |  |
| --- | --- |
| Porte concernée (identification de l’emplacement) : |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MODELE** | | **STANDARD** | **Cotes de réservation (mm)**  Hauteur Largeur | | | ***Passage utile (mm)***  *Hauteur Largeur* | | **NON STANDARD** |
| **OCS3+**  *Double vantaux* | |  | 2 155 | | 995 | 2 050 | 800 |  |
|  | 2 155 | | 1 095 | 2 050 | 900 |
| **OBS3+**  *Double vantaux*  *Sans béquille* | |  | 2 085 | | 840 | *1 995* | *600* |  |
|  | 2 085 | | 940 | *1 995* | *700* |
|  | 2 085 | | 1 040 | *1 995* | *800* |
|  | 2 085 | | 1 140 | *1 995* | *900* |
| **OBS10+CR4**  *Double vantaux*  *Coupe-feu EI60*  *Pare-balles FB4* | |  | 2 085 | | 815 | *1 995* | *600* |  |
|  | 2 085 | | 915 | *1 995* | *700* |
|  | 2 085 | | 1 015 | *1 995* | *800* |
|  | 2 085 | | 1 115 | *1 995* | *900* |
| **OBS10+CR5**  *Double vantaux*  *Coupe-feu EI60* | |  | 2 085 | | 820 | *1 995* | *600* |  |
|  | 2 085 | | 920 | *1 995* | *700* |
|  | 2 085 | | 1 020 | *1 995* | *800* |
|  | 2 085 | | 1 120 | *1 995* | *900* |
| **OBS10+AB-CR4** | |  | 2 085 | | 835 | *1 995* | *600* |  |
|  | 2 085 | | 935 | *1 995* | *700* |
|  | 2 045 | | 935 | *1 955* | *700* |
|  | 2 085 | | 1 035 | *1 995* | *800* |
|  | 2 085 | | 1 135 | *1 995* | *900* |
| ***Les cotes de fabrication sont calculées en retirant*** | | | | | ***5 mm sur les cotes de réservation.*** | | | 🢃 |
| **SENS D’OUVERTURE**  ***Est défini lorsque l’on se situe dans le local et que l’on veut en sortir.*** | | | |  | *Renseigner les cotes de réservation sur le schéma ci-dessous* | | | |
| DROITE TIRANTE  Extérieur    Local | DROITE POUSSANTE    Extérieur  Local | | | Hauteur (mm) :    Largeur (mm) :    Niveau sol fini  Largeur : | | | |
| GAUCHE TIRANTE  Extérieur    Local | GAUCHE POUSSANTE    Extérieur  Local | | |

**ELEMENTS CONCERNANT LA PORTE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contacteur à clé : | Percement (porte) | | Fourniture | | **RAL :** | |  |  |
| Lecteur de badge : | Percement (dormant) | |  | |  | | | |
| Cylindre spécifique : | DENY rond | Calage verrou | | Sur organigramme | | Autre : | | |

**EQUIPEMENTS A PREVOIR SUR LA PALETTE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Coffret de gestion AVEC alimentation 🡪Etiquette jaune | | Batterie 12V |
| Coffret de gestion SANS alimentation 🡪 Etiquette bleue | |  |
| Butée de porte | BBG vert | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Commentaires |  | | | | |
|  | | | | | |
| Rédacteur |  | Date |  | Version |  |